### Program Association Table

PAT Version Number: 19
Transport Stream ID: 8025 (0x1f59)
PMT PID 48 (0x0030) - Program 48.1/3 MyNetwk
PMT PID 64 (0x0040) - Program 48.2/4 Telemun

### Program Map Table(s)

Program Number: 48.1/3 MyNetwk
Descriptor: Smoothing Buffer Descriptor
PCR PID: 0x0031
Stream Type: 0x02 MPEG-2 Video PID 49 (0x0031)
MPEG Video: Bitrate 19.400 Mbps Resolution 1280 x 720p
MPEG Video: Framerate 59.94 fps Aspect Ratio 16:9
MPEG Video: Chroma Format 4:2:0
Descriptor: Data Stream Alignment Descriptor
Descriptor: ATSC Caption Service Descriptor
Stream Type: 0x81 AC-3 Audio PID 52 (0x0034)
AC3: Bitrate 192 Kbps Sample Rate 48 KHz
AC3: Mode complete main Coding 2/0 L, R
Descriptor: ISO639 Language Descriptor
Descriptor: ATSC AC-3 audio Descriptor

Program Number: 48.2/4 Telemun
Descriptor: Smoothing Buffer Descriptor
PCR PID: 0x0041
Stream Type: 0x02 MPEG-2 Video PID 65 (0x0041)
MPEG Video: Bitrate 19.400 Mbps Resolution 1920 x 1080i
MPEG Video: Framerate 29.97 fps Aspect Ratio 16:9
MPEG Video: Chroma Format 4:2:0
Descriptor: Data Stream Alignment Descriptor
Descriptor: ATSC Caption Service Descriptor
Stream Type: 0x81 AC-3 Audio PID 68 (0x0044)
AC3: Bitrate 192 Kbps Sample Rate 48 KHz
AC3: Mode complete main Coding 2/0 L, R
Descriptor: ISO639 Language Descriptor
Descriptor: ATSC AC-3 audio Descriptor

### Terrestrial Virtual Channel Table

Channel 3
Service Name: MyNetwk
TSID: 8025 (0x1f59) VCh: 48 RFCh: 19 KFBI-LD MEDFORD, OR
Channel Number: 48.1
Carrier Frequency: 0
Modulation Mode: ATSC (8 VSB)
Source ID: 1
Descriptor: ATSC Service Location Descriptor
Service Location Descriptor:
PCR PID 0x0031
Stream Type 0x02 (MPEG-2 Video) ESPID = 0x0031 Language =
Stream Type 0x81 (AC-3 Audio) ESPID = 0x0034 Language = eng

Channel 4
Service Name: Telemun
TSID: 8025 (0x1f59) VCh: 48 RFCh: 19 KFBI-LD MEDFORD, OR
Channel Number: 48.2
Carrier Frequency: 0
Modulation Mode: ATSC (8 VSB)
Source ID: 2
Descriptor: ATSC Service Location Descriptor
Service Location Descriptor:
PCR PID 0x0041
Stream Type 0x02 (MPEG-2 Video) ESPID = 0x0041 Language =
Stream Type 0x81 (AC-3 Audio) ESPID = 0x0044 Language = eng

### MPEG-2 Statistics

Table | Sections Processed | CRC Errors
PAT | 562 | 0
CAT | 0 | 0
PMT | 4 | 0
ETT | 22 | 0
PSIP | 574 | 0
EIT | 254 | 0

Continuity errors: 0
TEI errors: 0
Sync Losses: 0
Retunes: 0
Calculated multiplex rate: 19,392,721 bps

### General Information

Source: HDHomeRun 8VSB (ATSC)
Tuner: Channel 19 (503 MHz)
Signal: Locked Signal 59 Quality 62
Network Type: ATSC
Run Time: 000:00:54

### PID Usage Chart

0x0000 (0.08% ~ 0.02 Mbps) |  | 0x0000 MPEG-2 Program Assocation Table
0x0030 (0.08% ~ 0.02 Mbps) |  | 0x0030 MPEG-2 PMT for program 48.1/3
0x0031 (36.79% - 7.15 Mbps) |  | 0x0031 MPEG-2 Video for program 48.1/3
0x0034 (1.05% ~ 0.20 Mbps) |  | 0x0034 AC-3 Audio for program 48.1/3
0x0040 (0.08% ~ 0.02 Mbps) |  | 0x0040 MPEG-2 PMT for program 48.2/4
0x0041 (58.61% - 11.39 Mbps) |  | 0x0041 MPEG-2 Video for program 48.2/4
0x0044 (1.05% ~ 0.20 Mbps) |  | 0x0044 AC-3 Audio for program 48.2/4
0x1388 (0.00% ~ 0.00 Mbps) |  | 0x1388 ATSC EIT-3
0x1389 (0.03% ~ 0.01 Mbps) |  | 0x1389 ATSC EIT-0
0x138a (0.01% ~ 0.00 Mbps) |  | 0x138a ATSC EIT-1
0x138b (0.00% ~ 0.00 Mbps) |  | 0x138b ATSC EIT-2
0x13ec (0.00% ~ 0.00 Mbps) |  | 0x13ec ATSC Event ETT-3
0x13ed (0.00% ~ 0.00 Mbps) |  | 0x13ed ATSC Event ETT-0
0x13ee (0.00% ~ 0.00 Mbps) |  | 0x13ee ATSC Event ETT-1
0x13ef (0.00% ~ 0.00 Mbps) |  | 0x13ef ATSC Event ETT-2
0x1ffb (0.08% ~ 0.02 Mbps) |  | 0x1ffb ATSC Base PID (TVCT, MGT, RT, STT)
0x1fff (2.14% ~ 0.42 Mbps) |  | 0x1fff MPEG-2 NULL Packet